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0  引言
《弹箭与制导学报》是中国科学技术协会主管、中国兵工学会主办、中国兵器工业第203研究所承办的学术性刊物[1-2]，其宗旨是报道导弹、制导、控制、导航、弹药、火箭、弹道、气动力、模拟及相关技术领域的学术论文[3-7]，报道该专业领域最新研究动态和科研成果，为科研、生产、教学、部队使用服务[1,6]。《弹箭与制导学报》是中文核心期刊，中国科技核心期刊。（应给出研究的理由、目的和背景，所有参考文献按正文中引用的文献出现的先后顺序连续编码）
1  一级标题
1.1  公式规范
由导弹纵向运动模型可知，纵向平面内导弹在地面坐标系中的速度矢量与在弹体坐标系中的速度矢量满足关系：

         （1）


式中：为纵向平面内导弹速度在弹体坐标系轴上的分量;为纵向平面内弹体坐标系到地面坐标系的转换矩阵，为导弹俯仰角。等式两边对时间求一阶导数，再整理可得：
          （2）
式中:，
为纵向平面内导弹在弹道坐标系中的加速度。
· 尽量不要出现推导公式，尽量减少引用他人的公式。
· 同一个符号不能表示不同的物理量。
· 同一个物理量在通篇文章中应该用同一个符号表示。
· [bookmark: _Hlk516758804][bookmark: _Hlk517853303][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Hlk528325241]变量、坐标轴、几何意义的点线面用斜体表示（如x、y），非变量用正体（如 π），包括图、表、上下标。
· 特殊情况正斜体规则：


正体：特殊函数（sin，exp，max等）、值不变的常数（自然对数的底e，圆周率π，虚数i等）、运算符号（微分d，偏微分，变分δ，优先增量符号Δ，求和∑，连乘等）；
黑色正体：特殊的集符号使用，如：整数集Z，实数集R，有理数集Q等；
斜体：特征数，如雷诺数Re，韦伯数We，马赫数Ma等；
黑色斜体：矩阵、矢量、张量。
· 变量不可以用多字母表示，即不能用英文名称首字母缩写来表示某物理量，如信噪比SNR，在作为变量时需改为RSN，其中R是变量，用斜体；SN下角标为非变量仅作补充说明，用正体。
· 下标字母正斜体：凡量符号和代表变动性数字及坐标轴的字母采用斜体；其他情况为正体。
· 上角标如果不是表示次方，改用下角标，以避免与次方相混。
· 反三角函数不能写成—1次方的形式，如arcsin x不能写为sin-1 x。
· 量的单位采用国家法定计量单位；单位符号无例外地采用正体字母。
1.2  图片规范
· 照片图要求分辨率达到400dpi以上。
· 专业软件作图、仿真图等请保存原图，投稿时打包上传至附件。
· 函数曲线图的要素要齐全，如图1所示。只有一条曲线的图不需要图例。标目一定要标明物理量名称及单位（除无量纲物理量）。
· 图中标目全部用英文或希腊字母等表示，不能用中文表示。
· 大小图题均需列出中英文图题图例
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图1  函数曲线图的构成要素图题
图序

Fig1.  Elements of function curve
· 所有数字、文字须清晰，包括色度条上的数字；色度条也须给出物理量和单位，如图2所示。
· 有分图时，分图用(a) ，(b)，(c)标出；分图题和总图题中英文必须全部给出，如图2所示。

[bookmark: _GoBack][image: ]
(a)influence of the arc thickness and chamber volume of the tubular propellant on muzzle velocity
[image: ]
（b）influence of charge amount and arc thickness of tubular charge on muzzle velocity
图2  优化设计变量对炮口初速的影响 
Fig.2  Effect of optimized design variables on muzzle velocity

· 如图3所示类型的伯德图须标明画圈形式的标值线，不得省略小标值线。

[image: ]
Sampling points

 Fig5.  Convergence curves of algorithms with different r values
图3  伯德图  
· 尺寸示意图须在图中或图题中标明单位。
· 图例与图中文字排在空白处，不要遮盖曲线等。
2  表格规范
推荐使用三线表，三线表格组成要素的名称如表2所示,中英文表题都要标出。
表序
表题
注或（和）说明

表2  硬铝材料参数项目栏

Table.2  Parameters of duralumin materials
	
	
	MPa
	
	
	

	2.77
	2.67
	4.29
	0.016
	1.01
	0.35


表身


· 表格不可为图片形式，表中的内容必须可编辑。
· 有单位的物理量一定要注明单位。
3  结论
结论中应说明所做研究解决的问题，得出了什么规律性的东西，还有哪些不足之处和有待继续研究的问题；一般不出现图、表、公式。
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